****

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**УЙСКО-ЧЕБАРКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_

О внесении изменения в

решение Совета депутатов

Уйско-Чебаркульского

сельского поселения

от 02.10.2014 г. № 108

 В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», региональным нормативам градостроительного проектирования Уставом Уйско-Чебаркульского сельского поселения Совет депутатов Уйско-Чебаркульского сельского поселения,

РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Совета депутатов Уйско-Чебаркульского сельского поселения от 02.10.2014г. № 108 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Уйско-Чебаркульское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Челябинской области»

 следующие изменения в части их соответствия региональным нормативам градостроительного проектирования:

1. в пункте 36 раздела III. «Расчетные показатели в сфере жилищного обеспечения» слова "для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности - 20 - 30 кв. метров площади дома или на человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности - 50 кв. метров" заменить словами "для жилых домов и квартир 1-го и 2-го типов по уровню комфортности – 50 кв. метров площади дома и квартиры в расчете на одного человека, а 3-го и 4-го типов по уровню комфортности - 20 – 30 кв. метров".
2. дополнить раздел VII. «Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием» пунктами 119.1, 119.2 и 119.3 следующего содержания:

- «Нормативы обеспеченности объектами связи»

* 1. Расчет обеспеченности жителей объектами связи следует осуществлять в соответствии с требованием действующих нормативных документов, в том числе «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», «СП 133.13330.2012. Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»; СП 134.13330.2012. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования».
	2. Размеры земельных участков для сооружений связи следует устанавливать с учетом требований «СН 461-74. Нормы отвода земель для линий связи» в соответствии с таблицей 20.1.

таблица 20.1

|  |  |
| --- | --- |
| Сооружения связи | Размеры земельных участок, га |
| Радиорелейные линии, базовые станции сотовой связи |
| Узловые радиорелейные станции, с мачтой или башней высотой, м:405060708090100110120 | 0,80/0,301,00/0,401,10/0,450,30/0,501,40/0,551,50/0,601,65/0,701,90/0,802,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции, с мачтой или башней | 0,80/0,40 |
| высотой, м: |
| 30 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 0,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

- размеры земельных участков для радиорелейных линий, базовых станций сотовой связи даны: в числителе – для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе – для станций с башнями»;

- размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами, утвержденными в установленном порядке при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности.

119.3 Расчет обеспеченности жителей населенного пункта объектами связи производится по Таблице 20.2.

 Таблица 20.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Наименование объектов  | Единицаизмерения | Расчетныепоказатели | Площадь участка на единицу измерения |
| АТС (из расчета 600 номеров на1000 жителей) | объект на 10- 40 тысячномеров | по расчету | 300 кв.м\*/0,1 га\*\* на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на10 АТС) | объект | по расчету | 440 кв.м\*/0,15 га\*\* на объект |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)/районный комбинированный узел электросвязи  | объект | по расчету | 550 кв.м\*/0,20 га\*\* на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)  | объект | по расчету | 0,05 - 0,1 гана объект |
| Звуковая трансформаторная подстанция (из расчета на 10 – 12 тыс. абонентов)  | объект | 1 | 50 - 70 кв.м на объект |
| Головная станция кабельного телевещания  | объект | 1 на город | 0,02 - 0,1 га на объект |
| Мачта или башня, для размещения узловой радиорелейной станции, базовой станции сотовой связи | объект на 2500 жителей | В соответствии с требованиями СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи» | 10 – 50 кв.м на объект |

Примечания:

\* указана только полезная площадь для технологических помещений (без бытовых помещений, бойлерных, электрощитовых, коридоров, лестниц и т.д.) при условии резервирования указанной площади в перспективных зданиях общественного назначения, допускающих размещение объектов электросвязи (без обособления в отдельное здание);

\*\* указана площадь застройки с обособлением в отдельное здание.

2. Настоящее решение Совета депутатов Уйско-Чебаркульского сельского поселения разместить на официальном сайте администрации Уйско-Чебаркульского сельского поселения по адресу: [www.ycheb.eps74.ru](http://www.ycheb.eps74.ru).

3. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава

Уйско-Чебаркульского

сельского поселения С.А. Бочкарь